Table 4. Post-seismic elevation changes along Line 4 across Loma PrietaACRNNormal DesignationLatitudeLongitudeSurveyDistanceOrtho height(1992)1992-1990 � ’"� ’"(km)(m)(mm)GU2285M 123736585312156110.8522.7060-2.02GU2286N 123736583712156350.0024.61800.00GU2287Z 21236583112156580.5419.46960.86GU2290P 123736582312157101.0116.51932.60GU4168N 145636585912157221.6310.90743.72GU416932 WLS36592612157242.4712.58713.23HS5194P 1456370191215784.0832.43633.48HS5195Q 1456371181215716.0963.01283.22HS5196CHISELED SQUARE A372912156357.8969.69123.32HS5197R 14563724412156189.1270.7524-0.12HS5198S 145637319121562110.3180.93444.43HS5199T 14563749121561512.02141.76456.43HS5200U 145637436121562112.86176.529010.26HS520119403751121565714.16253.946013.55HS520228 WLS37541121565715.53339.162213.21HS5203CHISELED SQUARE B3768121564716.45394.088323.41HS5210Z 145637639121565217.76437.134521.01HS5204BURDETT37637121564318.06458.02494.42HS520527 WLS37652121562018.76471.753516.74HS5206V 14563776121552620.21477.275511.84HS5207W 145637640121544021.61548.698411.84HS5208X 145637622121535622.91572.61016.25HS5209Y 145637619121533623.59609.22426.21HS5211A 145737619121532024.46687.67564.31HS5212B 145737617121524525.39762.65767.22HS5213C 14573755612152226.77768.5816-5.93HS5214D 14573761121514227.45844.060712.75HS5215E 145737556121511328.06906.554212.67HS5216F 145737549121504129.12939.103812.04HS5217G 145737622121504930.501024.933611.68HS5218LOMA PRIETA RESET37639121503831.951154.13638.68HS5219LOMA37641121503531.971154.719510.40HS5220/LP1LOMA PRIETA 137635121503732.131152.24347.90HS5221H 145737625121501431.51906.78557.49HS5222J 14573763512150631.97870.72848.80HS5223K 145737618121491433.50788.32535.26HS5224HJH 553769121482034.91728.13521.93HS5225L 145737619121481835.70600.7683-1.48HS5226M 145737641121481936.52480.6714-7.92HS5227N 145737647121482537.59364.0149-7.39HS5228P 14573771112148638.71300.7025-17.70HS5230Q 145737725121474039.81279.0617-18.29HS5229ANGLE IRON37725121473939.82276.6817-18.66HS5231HJH 5337756121473040.91246.2474-20.28HS5232R 145737826121465842.34227.6313-21.64HS5233CHISELED SQUARE C37854121461543.83207.0110-20.22HS5234S 14573797121453544.98203.2404-21.88HS5235SPIKE3797121453545.01201.8287-32.57HS5236T 14573795121444946.25191.4214-23.77HS5237U 145737937121445647.28230.5187-25.24HS5239HJH 51371020121453048.98156.2777-26.88HS5240V 145737113121451250.86145.6818-28.85HS5241W 1457371116121451951.5794.4624-31.73HS5242X 1457371147121443153.0876.8338-32.99HS2775L 174371222121434154.7479.7462-37.71HS2776P 1937130121442156.2977.5943-36.48HS2773Y 176371139121425656.4888.5071-39.85HS5407HPGN CA 04 03371120121413858.86102.2432-